**Wyposażenie zewnętrzne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyposażenie** | **Liczba [szt]** | **Wymiary (s/g/h) [cm]** | **Specyfikacja** |
| 1 | uchwyt do flag | 2 | ------ | przy wejściu głównym i wejściu do lokali zastępczych zamontować uchwyt ze stali nierdzewnej do 3 flag |
| 2 | tabliczka z numerem budynku | 2 | ------ | przy wejściu głównym i wejściu do lokali zastępczych zamontować typową tabliczkę z adresem policyjnym budynku |
| 3 | stelaż pod tablice urzędowe i informacyjne | 2 | ------ | przy wejściu głównym i wejściu do świetlicy zamontować stelaż ze stali nierdzewnej na przykręcane tablice urzędowe i informacyjne lokali usługowych; możliwość przykręcania tablic o szerokości 35 i 70 cm i wysokości 40 cm. Stelaż z profili stalowych nierdzewnych zamkniętych o wym. 40x40 mm i ściance 2 mm. Na jednym stelażu przewidzieć możliwość montażu do 5 sztuk (jedna pod drugą) tablic informacyjnych o wym. 70 cm szerokości i 40 cm wysokości. Stelaże montowane do ścian budynku za pomocą kołków rozporowych. Stelaże powinny zawierać maskownice tablic informacyjnych o wym. 70 cm szerokości (z podziałem na pół) i 40 cm wysokości. |
| 4 | platforma schodowa | 1 | 75/70 | * Platforma schodowa o wymiarach min. 75/70; * udźwig min. 225kg; * opcje jazdy: łagodny start i łagodny stop, zwalnianie na zakrętach; * instalacja na zewnątrz budynku; * Napęd – Elektryczno-zębatkowy; * Zasilanie – między 220 V - 230V, bateryjne / akumulatory 2x12V; * Składanie/Rozkładanie platformy przyschodowej - Manualne lub automatyczne; |
| 5 | herb gminy | 1 | 130/150 | na elewacji bocznej zamontować stelaż ze stali nierdzewnej na przykręcaną tablicę z herbem gminy; herb gminy; tablica z blachy emaliowanej; grafika i kolorystyka herbu zgodna z kodem kolorystycznym przyjętym przez gminę |

**Wyposażenie wewnętrzne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | wyposażenie | Liczba [szt] | Wymiary (s/g/h) [cm] | Specyfikacja |
| **W wejściu głównym, w wejściu do części hotelowej,  w wejściu do kuchni i w wejściu do świetlicy** | | | | |
| 1 | wycieraczka | 4 | 100/100 | zamontować wycieraczkę aluminiową z wkładem czyszczącym **szczotkowym**(zbierającym większość brudu z obuwia, jak błoto i śnieg) pozwalającego na stworzenie ścieżki osuszającej i czyszczącej oraz możliwość okresowej konserwacji i czyszczenia. Montaż wycieraczki powinien przewidywać jej zagłębienie w posadzce tak aby powierzchnia czyszcząca wycieraczki była zrównana z powierzchnią posadzki w obiekcie |
| **Aula (sala multimedialna szkoleniowo-konferencyjna)** | | | | |
| 1 | krzesło | 50 | 55/54/85 | Krzesło konferencyjne szare, czarny stelaż Podstawowe cechy:   * stelaż w kolorze czarnym * siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe * podłokietniki z tworzywa w kolorze czarnym * wyposażone w tworzywowe stopki zapobiegające porysowaniu podłoża * możliwość sztaplowania * średnica rurki min. 18 mm * Tapicerka siedziska i oparcia posiada atest odporności na ścieranie, pilling i zapalenie. * Rys. poglądowy z wymiarami:   https://komfort-biuro.pl/userdata/public/gfx/17180/Krzeslo-konferencyjne-HN-7501-SZARE-stelaz-czarny-6.jpg |
| 2 | stół | 14 | 160/80/75 | **Stół konferencyjny** **o wymiarach 160x80 cm** i wys. ok 75 cm na kółkach ze składanym blatem na bok.  Blat wykonany z płyty melaminowej**o grubości 28 mm**. Krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor powierzchni blatu: kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  Nogi stołu wykonane z rury stalowej, malowane proszkowo na kolor szary (możliwość pomalowania na inny kolor). Kółka wyposażone w hamulec. Zdjęcie poglądowe:  Stół konferencyjny składany na kółkach 160/80 |
| 3 | podest sceniczny | 4 | 100/200/30 | Podest modułowy sceniczny składany.  Wymiary: 200 x 100 cm  Waga: 30kg (podest bez nóg z nawierzchnią wodoodporną i antypoślizgową)  Udźwig: 500 kg/m2 (5 kN/m2) – równomiernie rozłożony przy wszystkich wysokościach  Szerokość ramy: 80mm  Materiał: aluminium, sklejka drewniana z atestem  Nogi regulowane w zakresach: 40-60cm;  Płyta (blat): 12 mm , atestowana na trudno zapalność płyta wodoodporna i antypoślizgowa w kolorze czarnym;  Składowanie: sugerowane do 20 blatów jeden na drugim na specjalnym wózku transportowym tj. 40 m2 sceny składowane na 2 m2 powierzchni.  Montaż: aluminiowe czworokątne nogi umieszczane są w narożnych obejmach i skręcane śrubą motylkową; noga jest bezpiecznie zainstalowana w rogu dzięki elementowi dociskowemu „T” |
| 4 | rzutnik/projektor | 1 | ------ | Rzutnik podwieszany pod sufitem wraz z zestawem do montażu pod sufitem. Zainstalowany i połączony z nagłośnieniem sali. Wyprowadzone przewody (m.in. 2x HDMI) do wyznaczonego miejsca gdzie będzie można podłączyć urządzenia zewnętrzne.  Parametry minimalne:  [Typ matrycy](https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/typ-matrycy?attribute_id=626044&category_id=12807): DLP  [Jasność [ANSI lumen]:](https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/jasnosc-ansi-lumen?attribute_id=626040&category_id=12807) 4000  [Współczynnik kontrastu:](https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/wspolczynnik-kontrastu?attribute_id=626046&category_id=12807) 10000:1  [Rozdzielczość podstawowa:](https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/rozdzielczosc-podstawowa?attribute_id=626043&category_id=12807)4K UHD (3840 x 2160)  3D ready  Prezentacja bez komputera  Format obrazu standardowy: 16:9  Żywotność lampy (econo) [h]: 10000  Łączność: Wi-Fi, Bluetooth, 2x Wejście HDMI, Wejście D-Sub 15pin, wejście i wyjście liniowe audio, złącze USB, pilot |
| 5 | ekran | 1 | 305/171 | Ekran z napędem elektrycznym do sal konferencyjnych, pomieszczeń edukacyjnych, zwijany do kasety; system zwijania oparty na wbudowanym silniku turbowym; ekran 305/171cm; czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny pas rozbiegowy; materiał ekranu: uniwersalny biały HD o współczynniku gain 1,0 i szerokim kącie widzenia 1600, grubości 0,25mm, wyposażony w przełącznik naścienny |
| 6 | rolety | 5 | ------ | Rolety okienne zaciemniające pomieszczenie 100%, w kasecie i prowadnicach, montowanych do ościeża okiennego, kolor do uzgodnienia z zamawiającym |
| 7 | ekspres do kawy | 1 | ------ | Ciśnieniowy, automatyczny ekspres do kawy:   * zbiornik na kawę ziarnistą o pojemności 1 kg * pojemnik na wodę o pojemności 4 l * zbiornik na fusy pomieści 40 porcji zużytej kawy * taca ociekowa o pojemności 1 l * Pojemność zbiornika na fusy - 40 * szybkość serwowania kaw mlecznych (35 sekund) typu cappuccino czy lattemacchiato * możliwość przygotowywania 2 napojów równocześnie * wylewka gorącej wody i pary * dodatkowa podstawa * podwójna pompa oraz podwójny bojler * system zapewniający idealną jakość smaku, temperatury, tekstury i konsystencji spienionego mleka * możliwość zamykania na klucz * dotykowy wyświetlacz cyfrowy * podświetlany interfejs * osobny przycisk do podwójnej kawy espresso * wszystkie proponowane specjały kawowe są dostępne w panelu * Certyfikat 60335-2-75 (Profesjonalne zastosowanie) * Wydajność ekspresu: Około 70 - 120 kaw dziennie |
| 8 | warnik | 2 | ------ | **Warnik do gotowania wody o pojemności całkowitej 10 l (użytkowej - 8 l).**Podwójne ścianki.Zewnętrzna ścianka wykonana ze stali malowanej na matowy czarny kolor, wewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Warnik wyposażony w termostat umożliwiający nastawienie wybranej temperatury i ochronę przed przegrzaniem oraz przed pracą bez wody. Blokowana pokrywa z uchwytem zabezpiecza zawartość przed przypadkowym otwarciem. Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymania temperatury. Nienagrzewające się uchwyty boczne i uchwyt pokrywy wykonane z polipropylenu. Niekapiący kran wykonany z polipropylenu. Osłonięty czytelny wskaźnik poziomu wody, który nie ulegnie przypadkowemu uszkodzeniu przy przenoszeniu warnika. Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed pojawieniem się kamienia. Tacka ociekowa w zestawie. |
| 9 | serwis obiadowy 109-elementowy (komplet dla 12 osób) | 4 | ------ | Materiał: porcelana; kolor: biały; wytrzymałość na zarysowania oraz na działanie wysokich temperatur. Naczynia można myć w zmywarce, używać w kuchence mikrofalowej.  W skład kompletu wchodzi: 12 x talerz obiadowy 26,5 x 26,5 cm 12 x talerz do zupy 22,5 x 22,5 cm 12 x talerz deserowy 18 x 18 cm 2 x salaterka 18 x 18 cm 1 x półmisek 24 x 13 cm 1 x półmisek 31,5 x 20 cm 1+1 x waza z pokrywką 4,1 l 12 x filiżanka 190 ml 12 x spodek 14 cm 1 x mlecznik 210 ml 1 x cukiernica z pokrywką 1+1 x dzbanek z pokrywką 600 ml 12x Kubek 400 ml 12x bulionówka 300 ml 12x Podstawka pod bulionówkę 1x solniczka 1x pieprzniczka |
| 10 | zestaw kieliszków do szampana 4 szt. | 12 | ------ | **Kieliszki do szampana, smukłe czarki o pojemności 0,2l.**Transparentny kolor. Materiał – szkło kryształowe.  kieliszki można myć w zmywarce. Zestaw zawiera **4 kieliszki. Wysokość 25cm, średnica 7cm** |
| 11 | szklanka wysoka 330 ml, komplet 6 szt. | 8 | ------ | Szklanka o średnicy 6,3 cm; wysokości 15,7 cm; pojemności 0,33 litra. Wykonana z najwyższej jakości szkła hartowanego – wysoce odpornego na obicia, zarysowania, matowienie czy szoki termiczne. Mogą być zmywane w zmywarkach, nie tracąc przy tym przejrzystości i połysku. Opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. |
| 12 | komplet sztućców 72-elementowy w walizce | 4 | ------ | Komplet sztućców składa się z 72 elementów, zapakowany w walizkę. Sztućce wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Nowoczesny i elegancki design inspirowany kształtem fali. Wzór gładki. Mogą być zmywane w zmywarkach. Kolor srebrny. Skład kompletu sztućców:  12x nóż 23 cm 12x łyżka 20,3 cm 12x widelec 20,6 cm 12x łyżeczka do herbaty 15,7 cm 12x widelczyk do ciasta 16 cm 2x widelec do mięs 16 cm 1x łyżeczka do cukru 15 cm 1x szczypce do cukru 2x łyżka do serwowania 21 cm 1x łyżka do sałaty 20 cm 1x widelec do sałaty 20 cm 1x chochelka do sosu 18 cm 1x łyżka wazowa 19,5 1x chochla do zupy 30 cm 1x łopatka do ciasta 22 cm |
| 13 | karafka | 12 | ------ | karafka o pojemności 1,18 l, wysokość 25 cm, materiał szkło, kolor przezroczysty. Produkt nadaje się do mycia w zmywarce. |
| 14 | wózek kelnerski | 1 | ------ | materiał wykonania: stal nierdzewna, wymiary – co najmniej: 845 mm - 525 mm - 940 mm, wymiary powierzchni roboczej min. 800x500 mm, trzy półki, maksymalne obciążenie do 75 kg na jednej półce, równomiernie rozłożone, gumowe kółka z hamulcami, |
| **Szatnia** | | | | |
| A-1 | wieszak ruchomy | 1 | 120 | wieszak szatniowy ruchomy ze stali, ocynkowany, w kolorze czarnym, wspornikowy, montowany do ściany, dwupoziomowy, podwójny na 40 haczyków, wieszak wyposażony w numerki |
| A-2 | wieszak ścienny | 1 | 120 | wieszak szatniowy ruchomy ze stali, ocynkowany, w kolorze czarnym, wspornikowy, montowany do ściany, dwupoziomowy, podwójny na 20 haczyków, wieszak wyposażony w numerki |
| A-3 | lada | 1 | 100/40/95 | Blat gr. 25 mm z płyty meblowej w kolorze buk, oklejony obrzeżem PCV gr. 2 mm,  boki i ściana frontowa z płyty meblowej min. 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm w kolorze buk; mebel wyposażony w 1 poziom szuflad z metalowymi prowadnicami z zintegrowanym hamulcem, z „miękkim” systemem samodomykania się zapewniającym pełny wysuw i zintegrowany system regulacji wysokości bez używania narzędzi, szuflady zamykane na 1 klucz uniwersalny lub z możliwością zamontowania zamka centralnego zamykającego wszystkie szuflady.  Płyty meblowe dwustronnie laminowane na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 |
| **Stołówka** | | | | |
| S-1 | umywalka | 1 | 50/42 | Umywalka wisząca, ceramiczna, biała, z przelewem, z otworem na baterię, długość: 500 mm, szerokość: 420 mm; nad umywalką pojemnik na ręczniki papierowe i mydło.  Bateria z mieszaczem, jednouchwytowa, strumień normalny, przepływ max. przy 3 bar: 5 l/ min, mieszacz ceramiczny, kolor: chrom  ***Pojemnik na ręcznik papierowy:***  Wymiary – co najmniej 238 mm - 255 mm - 330 mm, materiał: plastik, kolor: biały, system: M4, wkłady ze wskaźnikiem zużycia, w pełni zamknięta rolka  ***Pojemnik na mydło:*** Dozownik do mydła w płynie i środków dezynfekujących, **Kolor:** Biały, **Pojemność:** 1l,  ***Kosz na śmieci:*** Materiał: stal nierdzewna matowa / tworzywo sztuczne, pojemność 15 litrów, Kolor: stalowy z czarną pokrywą i podstawą. Posiada przycisk pedałowy do podnoszenia pokrywy, wyposażony w wewnętrzny pojemnik z tworzywa z uchwytem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, posiada podstawę nie powodującą zarysowań podłogi |
| ------ | stoły i krzesła | ------ | ------ | **Na stanie wyposażenia obiektu** |
| **Kuchnia przy stołówce i zaplecze  (wyposażenie przeznaczone do kontaktu z żywnością)** | | | | |
| S-1 | umywalka | 2 |  | **j / w** |
| K-1.1 | stanowisko przygotowania potraw | 2 kpl | ------ | 1 – blat roboczy kuchenny ze stali nierdzewnej 220/60/96: stół 120 cm przyścienny narożny z półką (1 szt.) i stół 100 cm z drzwiami suwanymi przyściennymi z półkami (1 szt.)  2 – zlewozmywak kuchenny ze stali nierdzewnej dwukomorowy (60/60/96) z baterią łokciową 9 1 kpl)  3 – zamykany kosz na śmieci o poj. 10 l ze stali nierdzewnej, otwierany na pedał z nakładką przeciwpoślizgową z wewnętrznym koszem plastikowym z rączką, |
| K-1.2 | stanowisko przygotowania potraw | 1 kpl | ------ | 1 – blat roboczy kuchenny ze stali nierdzewnej 170/60/96: stół 70 cm przyścienny narożny z półką (1 szt.) i stół 100 cm z drzwiami suwanymi przyściennymi z półkami (1 szt.)  2 – zlewozmywak kuchenny ze stali nierdzewnej dwukomorowy (60/60/96) z baterią łokciową 9 1 kpl)  3 – zamykany kosz na śmieci o poj. 10 l ze stali nierdzewnej, otwierany na pedał z nakładką przeciwpoślizgową z wewnętrznym koszem plastikowym z rączką, |
| K-2 | kosz na śmieci | 1 | ------ | j/w (K-1, poz.3) |
| K-3 | obieralnia | 1 kpl |  | 1 – blat roboczy kuchenny ze stali nierdzewnej wykonany na wymiar: stół przyścienny narożny z drzwiami suwanymi przyściennymi z półkami (1 szt.)  2 – zlewozmywak (1 szt) j/w (K-1, poz. 2)  3 – nierdzewnej (1 szt.)  4 – ruszt drewniany (1 szt.)  5 – naświetlacz do jaj (1 szt.)  6 – kosz na śmieci (1 szt.): j/w (K-1, poz. 3) |
| K-4 | szafa przelotowa | 1 | 120/60/180 | ze stali nierdzewnej, z drzwiami przesuwnymi, wyposażona w dwie półki przestawne |
| K-5 | okap kuchenny | 2 | ------ | okap gastronomiczny przyścienny, zgodnie ze specyfikacją projektu technicznego branży sanitarnej |
| K-6 | lodówka na próbki | 1 | ------ | * Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. * Grawitacyjny system chłodzenia. * Wyposażona w 9 kaset z pojemnikami na próbki żywności (po 9 szt, pojemników w każdej kasecie). * Demontowane nośniki prowadnic półek pozwalają na łatwe utrzymanie czystości. * Drzwi otwierane na prawą stronę z możliwością zmiany kierunku. * Demontowana magnetyczna uszczelka drzwi. * Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). * Izolacja poliuretanowa 35 mm. * Z tyłu kółka ułatwiające wsunięcie lodówki pod blat. Z przodu regulowane stopki. * Zamek.   **Parametry:** Wymiary zewnętrzne – co najmniej 540 x 580 x 800 mm zasilanie 230 V moc chłodnicza 70 W pojemność netto/brutto 90/120 l zakres temperatury -1 ÷ +10oC |
| K-7 | lodówka na próbki | 1 | ------ | - wykonanie ze stali nierdzewnej,  - grawitacyjny system chłodzenia,  - automatyczne odparowanie skroplin,  - przystosowanie do pracy przy temp. otoczenia +25°C,  - izolacja poliuretanowa (35 mm),  - uszczelka drzwi z wkładem magnetycznym,  - 2 regulowane stopki (z przodu) i 2 kółka (z tyłu).  Wymiary zewnętrzne – co najmniej 540 x 580 x 800 mm zasilanie 230 V moc chłodnicza 90 W liczba kaset 9 pojemność netto/brutto 90/120 l zakres temperatury -1 ÷ +10oC |
| ------ | kociołki potrójne (1 szt.) | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | palniki ( 2 szt.) | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | stoły ze stali nierdzewnej (5 szt.) | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | szafki wiszące ze stali nierdzewnej | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | piekarnik (1 szt.) | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | patelnia (1 szt.) | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | zlewozmywak ze stali nierdzewnej (1 szt.) | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | stół + zlewozmywak ze stali nierdzewnej (1 szt.) | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | zmywarka kapturowa (1 szt.) | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | lodówki na żywność (3 szt.) | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | zamrażarka (1 szt.) | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| ------ | szafy, regał i krzesło biurowe do pom. socjalnego | ------ | ------ | na stanie wyposażenia obiektu |
| K-8 | biurko | 1 | 80/60/72 | biurko: blat gr. 25 mm z płyty meblowej w kolorze buk, stelaż nośny stalowy z 4 nogami w kolorze czarnym; biurko wyposażone w 1 poziom szuflad podblatowych |
| **Świetlica** | | | | |
| 1 | krzesło | 50 | ------ | Krzesło bankietowe konferencyjne  Możliwe sztaplowanie - składowanie w stosie.  Posiada plastikowe stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem.  Kolor tapicerki: szary lub czarny  Cechy ramy :   * Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm * Kolor srebrny * dodatkowo spawana pod siedziskiem * malowana proszkowo * wykonana ze stali * rama prosta   Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniatająca się)  Wymiary krzesła:  Wysokość oparcia 92 cm  Wysokość siedziska 47 cm  Siedzisko 40x40 cm  Możliwość sztaplowania do 18 szt.  Trwałość siedziska i oparcia: 100 000 cykli  Zdjęcie poglądowe:  Krzesło bankietowe konferencyjne Luxus 25x25x1,2 |
| 2 | stół | 14 | 140/90/75 | STÓŁ KONFERENCYJNY  NA POSTUMENCIE SKŁADANYM W KOLORZE CHROM. Wymiary: 140 x 90 x 75 cm  Dane techniczne stołu:  Wysokość od podłogi do końca blatu 750mm  Nogi posiadają regulacje wysokości 30mm  regulacja pozwala wypoziomować stół  Grubość blatu 28mm  Blat odporny na zarysowania, ścieranie i odparzenia  Kolor blatu – do wyboru (popiel)  okleina PCV grubości 2mmdookoła blatu w kolorze laminatu  możliwość składania 15szt w jeden sztapel. Nogi stołu (postumentu) składane. Po złożeniu wysokość 12cm  zdjęcie poglądowe:  STÓŁ SKŁADANY KONFERENCYJNY OKOLICZNOŚCIOWY 140/90 Głębokość mebla 140 cm |
| **Kuchnie i aneksy kuchenne (pom. Nr: 0.6b, 0.15, 1.4, 1.12)** | | | | |
| B-1 | blat + szafki | 4 kpl | ------ | Wyposażenie na wymiar: blat kuchenny meblowy gładki na wysokości 85 cm od podłogi, szafki podblatowe modułowe z szufladami i koszami cargo na całej długości blatu, szafki wiszące zamykane drzwiczkami, powłoka wykończeniowa płyty meblowej odporna na uderzenia. Kolory blatu i frontów w uzgodnieniu z zamawiającym. Układ szuflad, szafek, cargo, sprzętu AGD itp. w uzgodnieniu z zamawiającym.  Prowadnice szuflad: zapewniające płynny ruch i wysoki komfort użytkowania. Zintegrowany system regulacji wysokości nie wymagający użycia narzędzi, pełny wysuw, zintegrowany system cichego i delikatnego domyku. Kosze cargo z cichym i miękkim domykiem, pełny wysuw.  Zawiasy do frontów z zintegrowanym systemem zapewniającym cichy i delikatny domyk drzwiczek z opcją dezaktywacji, z wygodną regulacją głębokości dzięki przekładni ślimakowej, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, regulacja w trzech płaszczyznach. |
| B-2 | zlewozmywak | 3 | ------ | Zlewozmywak z ociekaczem stalowym wpuszczanym w blat, materiał: stal szlachetna/nierdzewna, zestaw odpływowy z syfonem w komplecie, pod blatem szafka z wysuwanym zamykanym koszem na śmieci; powłoka wykończeniowa frontu odporna na uderzenia. Zawiasy do frontów z zintegrowanym systemem zapewniającym cichy i delikatny domyk drzwiczek z opcją dezaktywacji.  Bateria:  - typ: stojąca,  - rodzaj baterii: jednodźwigniowa,  - wykonanie korpusu: mosiądz,  - wykończenie/kolor: chrom,  - wysokość korpusu: 405 mm,  - wysokość wylewki: 287 mm,  - zasięg wylewki: 180 mm,  - otwór montażowy: 32 mm,  - typ wylewki: elastyczna,  - typ głowicy: ceramiczna,  - rodzaj baterii: z mieszaczem i perlatorem  zdjęcie poglądowe:  KFA Armatura Rumba 6553-915-51 - mosiądz |
| B-3 | kuchnia wolnostojąca z okapem | 1 | 60/60 | * Kuchnia   Rodzaj piekarnika - Elektryczny  Rodzaj płyty grzewczej – Indukcyjna  Liczba pól grzewczych – min 4  Moc przyłączeniowa - min. 10.5 kW  Klasa energetyczna - min. A  Kolor frontu piekarnika - Stal nierdzewna  Szerokość – 60 cm  Typ prowadnic - Drabinkowe, Teleskopowe  Program samooczyszczania  Funkcje – Termoobieg, grill (opiekacz)  Funkcje dodatkowe - AquaClean, BigSpace, BridgeZone, Child Lock, ExtraSteam, Funkcja "pizza", Funkcja AirFry, Górna grzałka, IconLED, Kształt HomeMade, PowerBoost, Rozmrażanie, SilverMatte, SuperSize, Szuflada, Szybki nagrzew, Technologia MultiAir, Termostat, Wentylator lub równoważne.  Głębokość [cm]60 Szerokość [cm]60  Wysokość [cm]85  Wyposażenie - 1 ruszt, Brytfanna, Instrukcja obsługi w języku polskim, Płytka blacha do pieczenia   * Okap   Szerokość [cm] 60  Rodzaj okapu: Kominowy Filtr przeciwtłuszczowy – Aluminiowy Filtr węglowy - Opcjonalnie Wydajność maksymalna [m3/h]: min. 712  Poziom hałasu [dB]: do 69  Sterowanie: Sensorowe Tryb pracy: Pochłaniacz, Wyciąg Oświetlenie - LED Klasa energetyczna - min. A  Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna  Gwarancja min. 2 lata |
| B-4 | zlewozmywak | 1 | ------ | Zlewozmywak dwukomorowy stalowy wpuszczany w blat, materiał: stal szlachetna/nierdzewna, zestaw odpływowy z syfonem w komplecie; pod blatem szafka z wysuwanym zamykanym koszem na śmieci; powłoka wykończeniowa frontu odporna na uderzenia. Zawiasy do frontów z zintegrowanym systemem zapewniającym cichy i delikatny domyk drzwiczek z opcją dezaktywacji.  Bateria:  - typ: stojąca,  - rodzaj baterii: jednodźwigniowa,  - wykonanie korpusu: mosiądz,  - wykończenie/kolor: chrom,  - wysokość korpusu: 405 mm,  - wysokość wylewki: 287 mm,  - zasięg wylewki: 180 mm,  - otwór montażowy: 32 mm,  - typ wylewki: elastyczna,  - typ głowicy: ceramiczna,  - rodzaj baterii: z mieszaczem i perlatorem  zdjęcie poglądowe:  KFA Armatura Rumba 6553-915-51 - mosiądz |
| B-5 | lodówka | ------ | ------ | Na stanie wyposażenia |
| B-6 | zamrażarka | ------ | ------ | Na stanie wyposażenia |
| B-7 | piekarnik | 1 | ------ | Rezygnacja/zagospodarowanie w inny sposób – np. szafka, cargo |
| B-8 | lodówka z zamrażarką | 1 |  | Pojemność [l]: 161 chłodziarka + 70 zamrażarka Liczba półek: min 4  Liczba drzwi: 2  Położenie zamrażarki: Na dole  Pełny No Frost  Kolor producenta: Czarny/Inox lub  Nowa klasa energetyczna: min E  Wymiary: min. 170 x 54 x 57.6  Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: min 15  Funkcje: Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Oświetlenie LED  Bezpieczeństwo użytkowania: Alarm niedomkniętych drzwi, Alarm wzrostu temperatury  Wyposażenie - Instrukcja obsługi w języku polskim  Gwarancja min. 2 lata |
| B-9 | stół z krzesłami | 1 kpl | ------ | Zestaw złożony ze stołu 60/120/75 cm i 4 krzeseł; stół na stelażu metalowym w kolorze aluminiowym z blatem z płyty meblowej w kolorze buku (powłoka wykończeniowa blatu gładka, odporna na uderzenia); krzesło na stelażu metalowym w kolorze aluminiowym z siedziskiem ze sklejki bukowej |
| B-10 | regały | 1 kpl | ----- | Regały na stelażach metalowych z półkami z płyty meblowej:  1 - 120/60/180 cm z 5 półkami – 1 szt  2 - 120/40/180 cm z 5 półkami – 2 szt  konstrukcja powinna być skręcana, a dzięki śrubowym połączeniom łączącym nogi oraz półki regału konstrukcja zachowa pełną sztywność. Grubość blachy wsporników półki to min. 1 mm, grubość blachy nóg to min. 1,5 mm.  Gotowe otwory montażowe pozwolą bezproblemowo przymocować regał do ściany dla jeszcze większej stabilności lub zmienić rozstaw wysokości półek. Półki powinny być wykonane z gładkiej płyty meblowej odpornej na zarysowania w klasie higieny E1. Każda półka od spodu powinna być wzmocniona stalową poprzeczką, która zapewnia min. 100 kg udźwigu bez wyginania i deformacji elementów. |
| S-1 | umywalka | 2 | 50/42 | Umywalka wisząca, ceramiczna, biała, z przelewem, z otworem na baterię, długość: 500 mm, szerokość: 420 mm; nad umywalką pojemnik na ręczniki papierowe i mydło.  Bateria automatyczna z perlatorem, strumień normalny, przepływ max. przy 3 bar: 5 l/ min, mieszacz ceramiczny, kolor: chrom  ***Pojemnik na ręcznik papierowy:***  Wymiary – co najmniej 238 mm - 255 mm - 330 mm, materiał: plastik, kolor: biały, system: M4, wkłady ze wskaźnikiem zużycia, w pełni zamknięta rolka  ***Pojemnik na mydło:*** Dozownik do mydła w płynie i środków dezynfekujących, **Kolor:** Biały, **Pojemność:** 1l,  ***Kosz na śmieci:*** Materiał: stal nierdzewna matowa / tworzywo sztuczne, pojemność 15 litrów, Kolor: stalowy z czarną pokrywą i podstawą. Posiada przycisk pedałowy do podnoszenia pokrywy, wyposażony w wewnętrzny pojemnik z tworzywa z uchwytem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, posiada podstawę nie powodującą zarysowań podłogi |
| **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne** | | | | |
| U-1 | umywalka | 2 kpl | 50/42 | Umywalka wisząca, ceramiczna, biała, z przelewem, z otworem na baterię, długość: 500 mm, szerokość: 420 mm; nad umywalką lustro o wymiarach 50 x 80 cm, pojemnik na ręczniki papierowe i mydło. Bateria automatyczna, strumień normalny, perlator, przepływ max. przy 3 bar: 5 l/ min, mieszacz ceramiczny, kolor: chrom,  ***Pojemnik na ręcznik papierowy:*** Wymiary – co najmniej 238 mm - 255 mm - 330 mm, materiał: plastik, kolor: biały, system: M4, wkłady ze wskaźnikiem zużycia, w pełni zamknięta rolka ***Pojemnik na mydło:*** Dozownik do mydła w płynie i środków dezynfekujących, **Kolor:** Biały, **Pojemność:** 1l,  Kosz na śmieci: Materiał: stal nierdzewna matowa / tworzywo sztuczne, pojemność 15 litrów, Kolor: stalowy z czarną pokrywą i podstawą. Posiada przycisk pedałowy do podnoszenia pokrywy, wyposażony w wewnętrzny pojemnik z tworzywa z uchwytem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, posiada podstawę nie powodującą zarysowań podłogi |
| U-2 | miska ustępowa | 6 kpl | 35/53 | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała bezkołnierzowa z deską wolnoopadającą, na stelażu podtynkowym głębokości brutto 19 cm; miska uruchamiana na przycisk podzielony 3l/6l; obok zamontować na ścianie pojemnik na papier toaletowy, ustawić szczotkę WC w pojemniku ociekowym |
| U-3 | pisuar | 3 kpl | 32/35 | Pisuar wiszący, ceramiczny, biały; odpływ prowadzony w bruździe ściennej; osłona pionowa; przy pisuarze zamontować wypust podłogowy z syfonem i armaturę czerpalną ze złączką do węża |
| U-4 | natrysk | 3 kpl | 90/90 | Natrysk powinien być wyposażony w:  1. brodzik akrylowy wykonany w technologii posiadającej właściwości antybakteryjne i antyalergiczne z wysokogatunkowego trwałego akrylu, łatwego do utrzymania w czystości. Dno i ranty brodzika powinny być wzmocnione, co przełoży się na doskonałą izolację i zwiększone wygłuszenie. Brodzik wyposażony powinien być w kanał dla rur kanalizacyjnych odprowadzających wodę. Wysokość brodzika to 140 mm, głębokość to 30 mm, sposób montażu: na poziomie podłogi.  2. panel prysznicowy natynkowy składający się z:  - drążka z uchwytem  - słuchawki z wężem  -bateria z termostatem,  3. haczyk podwójny ze stali nierdzewnej na odzież i ręcznik.  Bateria z termostatem (termostatyczna) zapewni bezpieczne użytkowanie oraz stałą temperaturę wypływającej wody, niezależnie od zmian parametrów w instalacji c. w. u. Powinna być bardzo oszczędna (nawet 40% oszczędności wody), a strumień o żądanej temperaturze powinien płynąć już po 3-4 sekundach z opcją safe stop 38°C - blokada gorącej wody. Przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm. Podłączenie natrysku G1/2. |
| U-5 | kabina prysznicowa | 1 kpl | 90/90 | **Cechy kabiny prysznicowej 90x90:**  - wymiary 90x90 cm  - zakres regulacji na profilach: +/- 20 mm  - wysokość 195 cm  - szkło hartowane o grubości 6 mm przeźroczyste  - szkło zabezpieczone powłoką Nano Glass (zapobiega osadzaniu kamienia)  - drzwi uchylne pojedyncze  - drzwi uchylne na zewnątrz  **- montaż uniwersalny prawy/lewy drzwi po prawej lub lewej stronie**  - ciche zamykanie drzwi “Softclosing”  - montaż na brodziku lub posadzce  - wykończenie chrom  - bardzo duże szerokie mocne żywotne zawiasy  - uchwyty ze stali nierdzewnej  - listwa progowa |
| U-6 | zestaw WC dla osób niepełnosprawnych | 3 kpl | ------ | 1 – miska ustępowa 35/70 dla niepełnosprawnych wisząca, ceramiczna, biała, bezkołnierzowa, z deską wolnoopadającą, na stelażu podtynkowym głębokości brutto 19 cm; spłuczka uruchamiana na przycisk podzielony 3l/6l zamontowany na ścianie bocznej; obok zamontować na ścianie uchwyt na papier toaletowy, ustawić szczotkę WC w pojemniku ociekowym; (1 kpl)  2 – umywalka 55/55 cm dla niepełnosprawnych wisząca, ceramiczna, biała, z przelewem, z otworem na baterię; bateria automatyczna; nad umywalką przymocować lustro regulowane; (1 kpl)  3 – uchwyt podwójny uchylny l:85 cm ze stali nierdzewnej mocowany do ściany (2 szt.) umywalkowy  4 – uchwyt podwójny ruchomy l:65 cm (1 szt.) i uchwyt podwójny stały l;65 cm ( 1 szt.) ze stali nierdzewnej mocowany do ściany; |
| U-7 | umywalka mała  łazienka | 1 kpl | 36/26 | Umywalka wisząca, ceramiczna, biała, z przelewem, z otworem na baterię, długość: 360 mm, szerokość: 260 mm; nad umywalką lustro o wymiarach 30 x 50 cm, pojemnik na ręczniki papierowe i mydło. Bateria z mieszaczem, jednouchwytowa, strumień normalny, przepływ max. przy 3 bar: 5 l/ min, mieszacz ceramiczny, kolor: chrom  ***Pojemnik na ręcznik papierowy:*** Wymiary – co najmniej 238 mm - 255 mm - 330 mm, materiał: plastik, kolor: biały, system: M4, wkłady ze wskaźnikiem zużycia, w pełni zamknięta rolka ***Pojemnik na mydło:*** Dozownik do mydła w płynie i środków dezynfekujących, **Kolor:** Biały, **Pojemność:** 1l,  Kosz na śmieci: Materiał: stal nierdzewna matowa / tworzywo sztuczne, pojemność 15 litrów, Kolor: stalowy z czarną pokrywą i podstawą. Posiada przycisk pedałowy do podnoszenia pokrywy, wyposażony w wewnętrzny pojemnik z tworzywa z uchwytem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, posiada podstawę nie powodującą zarysowań podłogi |
| U-8 | umywalka | 4 kpl | 50/42 | Umywalka wisząca, ceramiczna, biała, z przelewem, z otworem na baterię, długość: 500 mm, szerokość: 420 mm; nad umywalką lustro o wymiarach 50 x 80 cm, pojemnik na ręczniki papierowe i mydło, haczyk podwójny ze stali nierdzewnej na ręcznik. Bateria z mieszaczem, jednouchwytowa, strumień normalny, przepływ max. przy 3 bar: 5 l/ min, mieszacz ceramiczny, kolor: chrom  ***Pojemnik na ręcznik papierowy:*** Wymiary – co najmniej 238 mm - 255 mm - 330 mm, materiał: plastik, kolor: biały, system: M4, wkłady ze wskaźnikiem zużycia, w pełni zamknięta rolka ***Pojemnik na mydło:*** Dozownik do mydła w płynie i środków dezynfekujących, **Kolor:** Biały, **Pojemność:** 1l,  Kosz na śmieci: Materiał: stal nierdzewna matowa / tworzywo sztuczne, pojemność 15 litrów, Kolor: stalowy z czarną pokrywą i podstawą. Posiada przycisk pedałowy do podnoszenia pokrywy, wyposażony w wewnętrzny pojemnik z tworzywa z uchwytem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, posiada podstawę nie powodującą zarysowań podłogi |
| U-9 | przewijak | 2 szt. | --------- | stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt składane poziome, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego polietylenu, w kolorze szarym. Mocowane do ściany na 4 śruby, posiada pas nylonowy dla bezpieczeństwa dziecka. Składane na ścianę, obciążenie do 20 kg, uchwyt na zawieszenie torby. Zaokrąglone krawędzie zapewniają bezpieczeństwo. Wymiary przewijaka (otwarte) Wysokość min. 495 mm, długość 860 mm, głębokość 580 mm. **deklaracja CE + ATEST PZH, gwarancja 2 lata** |
| **Pomieszczenie gospodarcze, pralnia** | | | | |
| G-1 | zlewozmywak gospodarczy niski | 4 | 60/60 | niski zlewozmywak gospodarczy, ze stali nierdzewnej, z otworem na baterię; bateria z mieszaczem i wyciąganą wylewką |
| G-2 | szafa na środki czystości | 2 | 95/40/195 | uniwersalna szafa na środki czystości, z drążkiem na wieszaki, wyposażona w zamek cylindryczny |
| G-3 | szafa na środki czystości | 1 | 60/40/195 | uniwersalna szafa na środki czystości, z drążkiem na wieszaki, wyposażona w zamek cylindryczny |
| G-4 | szafa na środki czystości | 1 kpl. | 40/40/195 | uniwersalna szafa na środki czystości, z drążkiem na wieszaki, wyposażona w zamek cylindryczny, haczyk podwójny ze stali nierdzewnej na odzież |
| G-5 | zlewozmywak gospodarczy pralniczy | 1 | 60/60 | zlewozmywak gospodarczy, ze stali nierdzewnej, z otworem na baterię; bateria z mieszaczem i wyciąganą wylewką |
| G-6 | pralka i suszarka | 1 kpl. | 60/60 | Na stanie wyposażenia |
| G-7 | stół i krzesło | 1 kpl. | --------- | Zestaw złożony ze stołu 60/80/75 cm i 1 krzesło; stół na stelażu metalowym w kolorze aluminiowym z blatem z płyt meblowej w kolorze buku (powłoka wykończeniowa blatu gładka, odporna na uderzenia); krzesło na stelażu metalowym w kolorze aluminiowym z siedziskiem ze sklejki bukowej |
| S-1 | umywalka | 1 |  | Umywalka wisząca, ceramiczna, biała, z przelewem, z otworem na baterię, długość: 500 mm, szerokość: 420 mm; nad umywalką pojemnik na ręczniki papierowe i mydło.  Bateria z mieszaczem, jednouchwytowa, strumień normalny, przepływ max. przy 3 bar: 5 l/ min, mieszacz ceramiczny, kolor: chrom  ***Pojemnik na ręcznik papierowy:***  Wymiary – co najmniej 238 mm - 255 mm - 330 mm, materiał: plastik, kolor: biały, system: M4, wkłady ze wskaźnikiem zużycia, w pełni zamknięta rolka  ***Pojemnik na mydło:*** Dozownik do mydła w płynie i środków dezynfekujących, **Kolor:** Biały, **Pojemność:** 1l,  ***Kosz na śmieci:*** Materiał: stal nierdzewna matowa / tworzywo sztuczne, pojemność 15 litrów, Kolor: stalowy z czarną pokrywą i podstawą. Posiada przycisk pedałowy do podnoszenia pokrywy, wyposażony w wewnętrzny pojemnik z tworzywa z uchwytem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, posiada podstawę nie powodującą zarysowań podłogi |